1. 과업의 개요

1	사업구분	턴키(기본설계)
2	과 업 명
3	과업기간	2021.○.○ ~ 2021.○.○
4	사업구간
5	시설규모
6	발 주 처

2. 과업의 목적

다음과 같은 목적으로 BIM 업무를 수행(※ 필요사항 모두 체크 바랍니다.)

㉮	□	3D 전환(모델링)	㉯	□	보고서 작성&삽도	㉰	□	설계 검토
㉱	□	3D 물량 산출	㉲	□	협업활용(클라우드)	㉳	□	사전 시뮬레이션
㉴	□	4D 공정 검토	㉵	□	5D 내역 작성	㉶	□	홍보물 작성(영상)
㉷	□	설계변경 이력관리	㉸	□	안전교육 및 체험	㉹	□	드론 데이터 활용
㉺	□	V.R 활용	㉻	□	3D 스캐닝 활용
㉮ 단순 제출용 3D 모델링 (발주처 제출을 위한 외부 형상 위주 모델링) ㉯ 각종 보고서 제출을 위한 상세 모델링 (3D 삽도를 위한 모델링) ㉰ 설계 오류 및 누락 검토를 위한 3D 모델링 ㉱ 3D 모델 물량 산출을 통한 기존 2D 설계 물량과의 비교 및 적정성 검토 ㉲ 설계효율성 및 의사소통 향상을 위한 클라우드 기반 협업 프로그램 활용 ㉳ 사전오류 제거 및 시공성 검토∙개선을 위한 디지털 가상공간내 시뮬레이션(가상목업) ㉴ 시각화를 통한 효율적인 공기검토 및 관리를 위한 4D 시뮬레이션 ㉵ 3D 모델을 기반으로 자동연동 가능한 5D 내역 산출 (LOD 350 이상) ㉶ 홍보 및 발표를 위한 BIM 기반 영상 제작 ㉷ 버전별 설계 변경에 대한 자료의 이력관리 활용 ㉸ 가상목업 및 V.R or A.R을 활용한 안전교육 체험 활용 ㉹ 드론촬영 데이터를 BIM에 활용 (지형 작성 및 역설계 활용) ㉺ 체험형 가상현실 구현을 위한 데이터 구축 서비스 ㉻ 레이저 및 라이다를 활용한 데이터를 BIM에 반영 (시공 검토 및 역설계 활용)

3. 과업의 범위

①	□	과업구간 전체 모델링	②	□	부분 모델링	※ 상세범위는 별도 협의

1) 적용 분야 (토목)

□ 도로  □ 철도  □ 단지 및 공항  □ 항만  □ 터널 □ 구조 □ MEP

2) 분야별 3D 모델링 및 적용 요소

■ 현   황

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	주변현황	자연환경, 주변 구조물...,	200
□	지장물	지상, 지하, 문화재...,	200
□	드론 데이터 활용	현황촬영, 토공분석, 역설계, BIM 통합...,	200

■ 토   공

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	지형 작성(TIN)	3D 지표면 작성, 각종분석 자료 추출...,	200
□	암층 작성	암층별 지층 작성...,	200
□	3D 보링 주상도	3D 보링 주상도 작성...,	200

■ 도   로

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	선형 대안 검토	선형 검토를 위한 개략적인 시각화	200
□	표준횡단 반영	일반적인 표준횡단 적용한 개략 모델링	200
□	구간별 계획횡단	구간별로 계획횡단을 반영한 상세 모델링	300
□	편경사 반영	구간별 설계 편경사 반영	300
□	계획 법면	발주처 기준에 따른 상세 법면 모델링	300
□	포장층 구분	포장 구조계산에 따른 포장층별 모델링	300
□	배수 반영	측구, 배수관, 횡배수관, 암거...,	300

■ 철   도

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	선형 대안 검토	선형 검토를 위한 개략적인 시각화	200
□	노반 구분	설계 기반 노반 모델링	200
□	궤도 반영	궤도, 침목, 체결장치...,	300
□	켄트 반영	설계에 따른 켄트정보 반영	300
□	계획 법면	발주처 기준에 따른 상세 법면 모델링	300
□	MEP 분야 반영	전력선,	300

■ 단지 및 공항

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	부지 정지	계획부지 지표면 모델링(Surface)	200
□	단지내 도로	단지내 도로, 교차로...,	200
□	계획 법면	단지내 단차 표현, 부지경계면 법면...,	200
□	포장 반영	포장형식별, 포장층별 모델링...,	300
□	관로 반영	상수도, 우수, 오수관, 맨홀 모델링	300

■ 터   널

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	단순 외형 반영	형상만 모델링	200
□	패턴별 상세 반영	구간별 패턴 변화 반영	300
□	부재별 상세 반영	굴착, 라이닝, 숏크리트, 락볼트, 지보재, 배수...,	300
□	시설물 반영	경사갱, 환기소, 대기오염정화시설, 피난연결통로...,	300
□	MEP 분야 반영	환풍기, 전력구...,	200
□	TBM 장비 반영	※ TBM 장비 3D 모델의 경우 발주처 제공이 기본	350

■ 구   조

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	정거장(구조체)	기본 구조체, 계단, 출입구..., 반영	200
□	정거장(건축)	마감처리, 내부 인테리어...,	400
□	옹벽	형식별 반영...,	200~350
□	철근 반영	과업수준 별도 협의 필요	300~400
□	흙막이 가시설	단계별, 그라우팅, 최종분...,	200~300

■ 부대시설

□ 방음벽  □ 가드레일  □ 표지판  □ 펜스  □ 기타시설

■ 기   타

적용요소		세부사항	표현수준(LOD)
□	장비 모델링	별도 특정 장비 모델링	300
□	동영상 추출	보고, 홍보용 BIM 기반 영상 출력	300
□	가상현실 시연	시연용 3D 파일 출력, 장비 세팅...,	350

■ 추가사항

적용요소	세부사항	표현수준(LOD)

※ 추가요구사항은 되도록 상세하게 기입해 주시기 바랍니다.

4. 발주처 제공자료

1) 토  공 : 수치지도, 보링주상도, 종평면도, 횡단면도 등

2) 지장물 : 지장물도 (EL. 및 크기 표기 필요)

3) 구조물 : 평면, 종단, 일반도 및 상세도

4) 철  근 : 배근도

※ 제공자료에 따라 결과물 수준 결정 및 자료 불충분시 3D 모델링 불가능.

5. 모델 상세 수준 (LOD)

"LOD"라 함은 Level of Detail 또는 Level of Development의 약자로 BIM 모델의 형상표

현 및 데이터의 상세 정도를 의미하며, 일반적으로 LOD 수준은 수치로 표현한다.

사업 단계별 BIM 모델의 LOD 선정은 다음의 표와 같이 예시될 수 있다. 본 예시는 각

사업 단계별 BIM 책임 관리자의 승인하에 변경 또는 수정될 수 있으며, 이러한 내용은

분야별 LOD와 함께 BIM 수행계획서에 제시될 수 있다.

<일반적인 사업 단계별 BIM 수행범위 및 LOD 적용단계>

LOD		사업 단계별 LOD 범위
		기획	기본설계	실시설계	시공	준공	유지보수
100	개념 모델 수준	○	○
200	개략적인 형상 모델		○
300	데이터정보를 포함한 정밀 형상 모델			○	○
350	시스템들과의 연계 정보를 포함한 모델			○	○	○
400	제작 및 시공 모델				○	○	○
500	준공 모델					○	○

별첨 : 모델 상세 수준 (LOD) 예시

6. 사용 BIM Software

적용분야	프로그램명	버전	비 고
계획단계	Autodesk Infraworks	2020
토공 및 선형	Autodesk Civil3D	2020
구조물 및 부대공	Autodesk Revit	2020
4D 시뮬레이션	Autodesk Navisworks	2020
기타	BIM360	2020

* 사용버전 명시 필수 (호환성 문제로 과업도중 버전 변경 불가능)